[bookmark: _GoBack]AMF REECE FZ 3400 (голова JUKI MH-380)
[image: http://www.eurobeltex.by/upl/catalog/prod2075_maxi1.jpg]Специальная высокоскоростная 2-хигольная машина двухрядного цепного стежка для притачивания молнии-застежки из рулона.
 Машина предназначена для автоматического притачивания молнии с рулона на гульфик брюк, при этом дублирование гульфика не требуется. 

Преимущества:
· Специальный шаблон обеспечивает точность выполнения работы.
· Беспосадочная работа даже на трудных для подачи материалах, а использование молнии с рулона обеспечивает минимум отходов.

Технические характеристики:
Скорость шитья: 5500 об./мин.
Длина стежка: 6 мм
image1.jpeg




