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Одноголовочный автомат для обметывания деталей юбок и брюк с подкладкой и без 2 или 3-х ниточным цепным стежком. Дифференциальная подача материала.
Позволяет обметывать боковые и внутренние прямолинейные срезы полностью в автоматическом режиме. Предварительные швы: подшивка низа, обработка линии гульфика и линии среднего шва брюк могут быть выполнены вручную. Боковые швы и внутренние швы выполняются полностью автоматически.
[image: https://autosew.ru/gallery/goods/b_94611.jpg]Управление нижним дифференциалом и верхним транспортером раздельными шаговыми двигателями гарантирует безупречное качество шва на соединении детали брюк с подкладкой.
Благодаря дифференциальной подаче автомат превосходно подходит для обработки современных эластичных материалов.
Обметка всегда начинается со стороны верхнего среза, поэтому подкладка, во время обметки, может быть сверху или снизу детали.
Панель управления с микропроцессором и чипом памяти для 60 видов швов и резервного копирования данных
Высокая скорость работы автомата позволяет быстро выполнять последовательные операции. 
Легкий в эксплуатации автомат быстро перенастраивается на новый вид шва и материала - имеет превосходный производственный потенциал.
Технические характеристики:
Длина стежка: 1,0-3,8 мм
Дифференциал: 0,7-6,0 мм
Высота подъема лапки: 1,0-6,0 мм
Система иглы: B27, №80-110
Скорость шитья: 6500 об/мин
Ширина обметки: 6 мм
Электропитание: 220 В, 50\60 Гц
Мощность: 0,7 КВт
Направитель края изделия (регулируется по высоте)
Датчики обрыва верхней и нижней нити
Устройство автоматической обрезки и отвода цепочек нитей
Автоматический укладчик
Стол с регулировкой по высоте: 89-125 мм
Загрузочный столик
Требования к компрессору: 6 бар
Габариты: 2100х900х1700 мм
Вес: 150 кг
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