ШВЕЙНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ БРЮК И ЮБОК BASS 4100

[bookmark: _GoBack]Швейный автомат BASS 4100 предназначен для выполнения открытых соединительных швов брюк или закрытых швов на спортивных брюках, куртках, юбках, рукавах. Оснащен автоматической подачей. 
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Преимущества:
· Точно регулируемый направитель края обеспечивает стабильно высокое качество шва по всей его длине.
· Начало и конец шва контролируется фотодатчиками.
· Возможно переключаться между автоматическим и ручным режимами подачи прямо в процессе шитья. Это удобно, когда часть криволинейного шва отшивается при помощи ручной подачи, а оставшийся шов при помощи автоматической. Переключение между режимами производится с помощью педали или коленного переключателя.
· Благодаря простоте эксплуатации автомат обеспечивает превосходную производительность после очень короткого периода подготовки.



Технические характеристики:

· Длина стежка: 1,0-3,8 мм
· Дифференциал: 0,7-6,0 мм
· Высота подъема лапки: 1,0-6,0 мм
· Ширина обмётки: 9-12 мм
· Система иглы: B27, №80-110
· Скорость шитья: 6000 об./мин.
· Электропитание: 220 В, 50/60 Гц
· Мощность: 0,6 КВт
· Регулируемый податчик материала.
· Шаговый двигатель для дифференциальной верхней подачи материала.
· Требования к компрессору: 6 бар
· Габариты: 2200х1100х1300 мм
· Вес: 150 кг
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