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Автоматизированная рабочая станция предназначена для выполнения открытых соединительных швов брюк или закрытых швов на спортивных брюках, куртках, юбках, рукавах. Точно регулируемый направитель края обеспечивает стабильно высокое качество шва по всей его длине.
Возможность переключаться между автоматическим и ручным режимами подачи прямо в процессе шитья. Это удобно, когда часть криволинейного шва отшивается при помощи ручной подачи, а оставшийся шов при помощи автоматической. 
Регулируемое вручную распределение припуска на посадку детали.
Шаговый двигатель для дифференциальной верхней подачи материала.
Положение начала и конца шва контролируются фотоэлементами.
Автоматическая обрезка цепочек нитей и отведение отходов.
Рабочее место может быть организовано для работы либо сидя либо стоя.
Технические характеристики:
Скорость шитья 6000 ст/мин
Длина стежка 1,0-3,8 мм
Дифференциальная подача 0,7-6,0 мм
Верхний транспортер ткани 1,0-6,0 мм
Ширина шва 10 мм
Система иглы B 27, №80-110
Сжатый воздух 6 бар
Электропитание 220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность 0,6 кВт
Габаритные размеры 1300 x 1400 x 1500 мм
Высота рабочего стола 860-1250 мм
Вес 130 кг
