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Электронно-управляемая машина цепного стежка для обработки петель с глазком, с автоматической обрезкой верхней нитки. 


Технические характеристики:

· Длина петли с глазком: 8-42 мм (для подкласса -00 длина с глазком 8-50 мм).
· Длина петли без глазка: 5-42 мм (для подкласса -00 длина без глазка 5-50 мм).
· Длина стежка: 0,5-2,0 мм.
· Ширина стежка: 1,5-5 мм.
· Длина конусной закрепки: 0-20 мм.
· Высота подъема рабочих зажимов: 12-16 мм.
· Автоматическая смазка.
· Максимальная скорость шитья: до 2500 об./мин.
· 9 видов петель.
· Различные варианты закрепок.
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