# **Игла DOx558 (558)**

Игла для петельных машин цепного стежка.

**Диаметр колбы:** 2 мм.

**Длина иглы:** 33.9 мм.

**Длина колбы:** 11 мм.

**R** - стандартное нормальное шарообразное острие стандартной формы применяют для лёгкие ткани, тонких материалов с покрытием и многослойных текстильных материалах.

**SES** - небольшое шарообразное острие иглы для легких и средних трикотажных тканей, средней и тяжелой джинсовой ткани.

**SUK** - среднее шарообразное острие применяют для эластичных трикотажных тканей средней плотности, джинсы и рыхлого трикотажа.

**Производители, иглы которых имеются в наличии:**

* **ORGAN** (Япония);
* **GROZ-BECKERT** (Германия);
* **SCHMETZ** (Германия);
* **ORANGE** (Корея);
* **FLYING TIGER** (Китай).

**Витебск:** +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
**Минск:** +375 (33) 388-44-10
**Брест:** +375 (29) 286-96-41
**Гомель:** +375 (33) 640-00-44
**Гродно:** +375 (33) 390-41-32
**Могилёв:** +375 (33) 390-12-90