**Парогенератор Rotondi BM200 Series**

Парогенератор на два рабочих места (без утюгов).

**Преимущества:**

* На два рабочих места.
* Подходит для швейных цехов, различных производств, а также ателье, гостиниц, автосервисов.
* Колеса для удобного перемещения парогенератора.

**Возможные варианты:**

* **BM200** - стандартная комплектация + автоматический забор воды из центрального водоснабжения.
* **BM200 + RVC2** - стандартная комплектация + резервуар для воды.

**Характеристики:**

**Объём бойлера:** 8 литров

**Напряжение:** 380 В

**Мощность ТЭНов:** 6 кВт

**Мощность выходящего пара:** 3 бар

