**Утюг Rotondi E-EC-289/1**

Электрический паровой утюг.

**Преимущества:**

* Электронный блок позволяет регулировать температуру с точностью до одного градуса.
* Силиконовый паровой шланг.
* Тефлоновая подошва утюга.
* Пробковая ручка, которая не позволяет рукам потеть во время работы.

**Характеристики:**

**Мощность:** 800 Вт

**Длина кабеля:** 2,5 м

**Питание:** 220 В

**Вес:** 1,7 кг

