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Одноголовочный автомат для обметывания деталей юбок и брюк без подкладки, а также обметки мелких деталей 2-х или 3-ниточным цепным стежком. 
Позволяет обметывать боковые и внутренние прямолинейные срезы полностью в автоматическом режиме.
Предварительные швы: подшивка низа, обработка линии гульфика и линии среднего шва брюк могут быть выполнены вручную. Боковые швы и внутренние швы выполняются полностью автоматически.


Технические характеристики: 

[image: https://autosew.ru/gallery/goods/b_94600.jpg]Длина стежка: 1,0-3,8 мм
Дифференциал: 0,7-6,0 мм
Высота подъема лапки: 1,0-6,0 мм
Система иглы: B27, №80-110
Ширина обметки: 6 мм
Электропитание: 220 В, 50\60 Гц
Направитель края изделия (регулируется по высоте)
Устройство автоматической обрезки и отвода цепочек нитей
Автоматический укладчик
Стол с регулировкой по высоте: 89-125 мм
Загрузочный столик
Требования к компрессору: 6 бар
Габариты: 1700 х 900 х 1700 мм
Вес: 125 кг
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