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Компьютеризированная швейная машина челночного стежка с сухой головкой для притачивания рукавов с мультипрограм-мируемым устройством. 

Преимущества:
· Ленточная подача.
· Двойное верхнее продвижение (ролик).
· Машина укомплектована специальным столом с рамой и крышкой специальной формы для удобства выполнения операции.


Технические характеристики:
· Максимальная скорость шитья: 3500 об./мин.
· Длина хода игловодителя: 30,7 мм.
· Подъем прижимной лапки: 10 мм.
· Количество программ, которое можно ввести: 99.
· Количество этапов, которое можно ввести (для одной программы): 30 этапов.
· Минимальное разрешение настройки подачи нижнего и верхнего стежков- 0,1 мм.
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